Bojenje profila auto
math
0|0
76
EpokreniSus and pokreniFarbanje
T	E
T	E
TProizvod[34].Lager	EProizvod[34].Lager -2
TProizvod[7].Lager	EProizvod[7].Lager +1
TProizvod[8].Lager	EProizvod[8].Lager +1
TProizvod[37].Lager	EProizvod[37].Lager -2
TProizvod[9].Lager	EProizvod[9].Lager +1
TProizvod[10].Lager	EProizvod[10].Lager +1
TProizvod[35].Lager	EProizvod[35].Lager -2
TProizvod[11].Lager	EProizvod[11].Lager +1
TProizvod[12].Lager	EProizvod[12].Lager +1
TProizvod[38].Lager	EProizvod[38].Lager -2
TProizvod[13].Lager	EProizvod[13].Lager +1
TProizvod[14].Lager	EProizvod[14].Lager +1
TProizvod[36].Lager	EProizvod[36].Lager -2
TProizvod[15].Lager	EProizvod[15].Lager +1
TProizvod[16].Lager	EProizvod[16].Lager +1
TProizvod[39].Lager	EProizvod[39].Lager -2
TProizvod[17].Lager	EProizvod[17].Lager +1
TProizvod[18].Lager	EProizvod[18].Lager +1
TkolicinaVisnjaBoja	EkolicinaVisnjaBoja - 0.2
TkolicinaZlatnaBoja	EkolicinaZlatnaBoja -0.2
TpritisakKomoreBojenja	EpritisakKomoreBojenja +0.01
TventilKomoreBojenja	EIf(pritisakKomoreBojenja >= 5,1)
TprskalicaBojenja	EprskalicaBojenja - 0.01
TventilCrvenaBoja	Eif((kolicinaVisnjaBoja<10) or (kolicinaZlatnaBoja)<10,1)
TventilPlavaBoja	Eif((kolicinaVisnjaBoja<10) or (kolicinaZlatnaBoja)<10,1)
TventilZutaBoja	Eif((kolicinaVisnjaBoja<10) or (kolicinaZlatnaBoja)<10,1)
TotpadKomoreBojenja	EotpadKomoreBojenja + 0.01
TventilOtpadBojenja	Eif(otpadKomoreBojenja >= 5,1)
TpritisakKomoreSusenja	EpritisakKomoreSusenja + 0.007
TventilKomoreSusenja	Eif(pritisakKomoreSusenja >= 5,1)
TkolicinaVrucegZraka	EkolicinaVrucegZraka + 0.009
TventilSusenja	Eif(kolicinaVrucegZraka <= 2,1)
TtemperaturaKotlovnice	EtemperaturaKotlovnice + 0.002
TventilKotlovnice	Eif(pritisakKotlovnice >= 5,1)
TpritisakKotlovnice	EpritisakKotlovnice + 0.01
TventilKotlovnice	Eif(temperaturaKotlovnice>= 5,1)
TpokreniSus	Eif((Proizvod[34].Lager<=0) or (Proizvod[35].Lager<=0) or (Proizvod[36].Lager<=0) or (Proizvod[37].Lager<=0) or (Proizvod[38].Lager<=0) or (Proizvod[39].Lager<=0) ,0)
TpokreniFarbanje	Eif((Proizvod[34].Lager<=0) or (Proizvod[35].Lager<=0) or (Proizvod[36].Lager<=0) or (Proizvod[37].Lager<=0) or (Proizvod[38].Lager<=0) or (Proizvod[39].Lager<=0) ,0)
TupaliPakovanjeProfila	Eif((Proizvod[34].Lager<=0) or (Proizvod[35].Lager<=0) or (Proizvod[36].Lager<=0) or (Proizvod[37].Lager<=0) or (Proizvod[38].Lager<=0) or (Proizvod[39].Lager<=0) ,1)
TpokreniFarbanje	EIf(prskalicaBojenja <=30,0)
TpokreniSus	EIf(prskalicaBojenja <=30,0)
TpritisakKomoreBojenja	Eif(ventilKomoreBojenja = 0, pritisakKomoreBojenja + 0.01)
TventilKomoreBojenja	Eif (pritisakKomoreBojenja>=1,1)
TventilKomoreBojenja	Eif (pritisakKomoreBojenja<=0,0)
TpritisakKomoreBojenja	Eif(ventilKomoreBojenja = 1, pritisakKomoreBojenja - 0.05)
TpritisakKomoreSusenja	Eif(ventilKomoreSusenja = 0, pritisakKomoreSusenja + 0.01)
TventilKomoreSusenja	Eif (pritisakKomoreSusenja>=1,1)
TventilKomoreSusenja	Eif (pritisakKomoreSusenja<=0,0)
TventilCrvenaBoja	Eif(kolicinaVisnjaBoja <= 1,1)
TventilCrvenaBoja	Eif(kolicinaZlatnaBoja <= 1,1)
TventilPlavaBoja	Eif(kolicinaVisnjaBoja <= 1,1)
TventilPlavaBoja	Eif(kolicinaZlatnaBoja <= 1,1)
TventilZutaBoja	Eif(kolicinaVisnjaBoja <= 1,1)
TventilZutaBoja	Eif(kolicinaZlatnaBoja <= 1,1)
TpritisakKomoreSusenja	Eif(ventilKomoreSusenja = 1, pritisakKomoreSusenja - 0.05)
TventilOtpadBojenja	Eif (otpadKomoreBojenja >=5,1)
TotpadKomoreBojenja	Eif (ventilOtpadBojenja=1,otpadKomoreBojenja - 0.5)
TotpadKomoreBojenja	Eif (ventilOtpadBojenja=0,otpadKomoreBojenja )
TventilOtpadBojenja	Eif (otpadKomoreBojenja <0,0)
TkolicinaVrucegZraka	Eif(pokreniSus =1, kolicinaVrucegZraka + 0.1)
TventilSusenja	Eif(kolicinaVrucegZraka  >5, 0)
TkolicinaVrucegZraka	Eif(ventilSusenja =1,kolicinaVrucegZraka +2)
TpritisakKotlovnice	Eif(ventilSusenja =0,pritisakKotlovnice +0.01)
TtemperaturaKotlovnice	Eif(ventilSusenja =0,temperaturaKotlovnice +0.1)
TpritisakKotlovnice	Eif(ventilSusenja =1,pritisakKotlovnice - 0.01)
TtemperaturaKotlovnice	Eif(ventilSusenja =1,temperaturaKotlovnice -0.1)
TventilKotlovnice	Eif (pritisakKotlovnice > 5 or temperaturaKotlovnice > 100  , 1)
TpritisakKotlovnice	Eif(ventilKotlovnice =1,pritisakKotlovnice -  0.1)
TtemperaturaKotlovnice	Eif(ventilKotlovnice =1,temperaturaKotlovnice -  0.2)
TpritisakKotlovnice	Eif(ventilKotlovnice =0,pritisakKotlovnice +  0.005)
TtemperaturaKotlovnice	Eif(ventilKotlovnice =0,temperaturaKotlovnice -  0.05)
TkolicinaVrucegZraka	Eif( ventilKomoreSusenja = 1, kolicinaVrucegZraka - 0.01)
TventilSusenja	Eif(kolicinaVrucegZraka  < 0, 1)
TventilKotlovnice	Eif (pritisakKotlovnice <0  or temperaturaKotlovnice < -20  , 0)
